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安保器材需求表
	器材名称
	主要参数
	图片
	单位
	单价（元）
	备注

	微量X线安检机
	 技术参数：
（1）通道尺寸：650mm（宽）×500mm（高）（满足行李、包裹安检）。
（2）传送带速度 ：0.22 m/s~0.70m/s
（3）传送带额定负荷180 kg
（4）单次检查剂量  1.0µGy
（5）分辨力：直径0.0787mm金属线
（6）穿透力：14MM钢板，AWG34
（7）胶卷安全性：对ISO1600胶卷安全
（8）泄漏剂量 ：0.08µGy/h
3.微量X线安检机MH6550符合相关辐射安全认证要求。
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	甲方按照实际需求采购，据实结算

	普通型数码金属探测门
	安检门采用超大液晶显示屏，专利技术的结构部件，防风、防潮、防尘设计，四键便捷操作， 多探头、多区位、多发射接收，交互式探测技术。采用超亮度贴片双排区位报警指示灯，多角度直观显示违禁物品所藏匿的位置 具备连接外置设备功能，例如：三辊闸、翼闸、门禁、考勤机、以及需要相互控制登记的设备。 具备系统升级端口、提供终身升级服务，根据用户需求可实现二次开发
适用范围：安全检查类：公安、保安、法院、监狱、体育馆等需要防止携带枪支、刀具场合区域。 工厂防盗：化工、矿厂、电子厂、五金厂、塑胶制品厂等需要防盗的场所。 教育系统：用于高考、中考、公务员考试作弊工具（手机、电子词典、MP3、MP4、U盘等）。
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	警用防暴棍
	材质：塑胶短警棍，棍体通体为黑色。
长度：500mm握持端长度145mm；棍体外径26mm；狼牙头外径37mm；握持端握持部分外径31mm；握持端护手结构外径45mm。
外观：塑胶短警棍的棍体表面应无裂纹和明显的变形，不应有毛刺、沙孔、气泡、腐蚀、划痕、龟裂、缺胶等缺陷。
弹性变形：15mm。
阻燃性：表面续燃时间3s。
使用寿命：连续击打1000次。
环境适应性：-30℃～55℃。
执行标准：《GA/T 217-2016 塑胶短警棍》
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	防刺背心
	结构：防刺等级为A类。防刺层结构为钛合金板。
防护面积：≥0.25㎡。
质量：防刺层(含防刺层保护套)重量≤1.29kg。
防刺层厚度：防刺层(含防刺层保护套)≤1mm，不含保护套≤0.65mm。
弯曲度：A类防刺服在外力作用下弯曲20mm时的作用力≤15N。
防刺性能：A类防刺服应用D1刀具、测试体以32J±0.5J撞击能量对防刺服进行穿刺，在有效穿刺情况下，防刺服不应出现穿透。
耐浸水性能：常温条件下，将防刺服浸入在0.5m深的水中，静置30min，取出垂吊滴水5min，然后进行防刺性能试验,试验应在10min内完成，结果应符合防刺性能要求（32J±0.5J撞击能量不应穿透）。
高温适应性：将防刺服放入温度为55℃±2℃的恒温箱内，保持4h，然后进行防刺性能试验，试验在10min完成，结果应符合防刺性能要求（32J±0.5J撞击能量不应穿透）。
低温适应性：将防刺服放入温度为-20℃±2℃的恒温箱内，保持4h，然后进行防刺性能试验，试验在10min完成，结果应符合防刺性能要求（32J±0.5J撞击能量不应穿透）。
执行标准：GA 68-2024《警用防刺服》
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	防弹头盔
	执行标准:《GA 293-2012 警用防弹头盔及面罩》
防弹级别: ≥2级，能有效阻止54式7.62㎜手枪发射的51式7.62mm手枪弹（铅芯）的穿透。
防弹性能: 常温时，在有效命中条件下，头盔受弹五发不能穿透，弹痕深度不大于9.5mm。
耐水性能: 常温下防弹头盔再水中浸泡24h后，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层现象。在两发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头、首发弹着陆点的盔壳弹痕高度不大于10.2mm，并且测试后悬挂缓冲系统无零件脱落。
环境适应性：环境温度-25℃至+55℃条件下，盔壳表面不应出现裂缝、起泡、分层现象。在2发有效命中情况下，防弹头盔应阻断弹头、首发弹着陆点的盔壳弹痕高度：在高温的情况下不大于14.2mm，在低温的情况下不大于9.5mm。
盔壳侧向刚性：430N压力条件下，最大变形量≤7.2mm，残余变形量≤6.8mm。
重量：≤1.21kg
阻燃性能：防弹头盔盔壳外表阻燃时间≤5s
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	多功能腰带
	1.结构：多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套、警用水壶套、弹夹套、手枪套。
2.颜色：黑色。3.规格：多功能腰带按带体长度分为XL、L、M、S、SS五种规格。4.质量：≤0.99kg。5.耐摩擦色牢度：干摩≥4～5级、湿摩≥4～5级。6.耐刷洗色牢度：≥5级。
7.耐汗渍色牢度：≥4级。8.耐光色牢度：≥4级。9.腰带钎子耐盐雾：≥48h主要表面无腐蚀斑点。10.腰带钎子插拔性能：插拔≥6000次后，能正常使用。11.腰带钎子温度适应性：-30℃～+50℃能正常使用。12.四件子母扣侧掀强力：15～30N。13.警棍套旋转性能：旋转≥6000次后，能正常使用。14.警棍套警棍插拔性能：插拔≥6000次后，能正常使用。
15.催泪喷射器旋转性能：旋转≥6000次后，能正常使用。16.斜跨带卡扣抗拉性能：斜跨带卡扣在扣合状态下，施加≥700N的拉力并保持30s，卡扣不破损，并能正常使用。
17.装具套缝合抗拉性能：装具套在开口缝合部位施加≥600N的拉力并保持30s，不被撕裂。18.腰带钎子抗拉性能：腰带钎子在扣合状态下，施加≥950N的拉力并保持30s，钎子不脱出或破损，并能正常使用。19.警棍套抗拉性能：对警棍套施加≥1200N的拉力并保持30s，连接件不应断裂。20.催泪喷射器套抗拉性能：对催泪喷射器施加≥1200N的拉力并保持30s，连接件不应断裂。21.执行标准：GA 889-2018《公安单警装备 多功能腰带》
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	手持式金属探测器
	执行标准：GB12899-2018《手持式金属探测器通用技术规范》
质量：探测器整机质量小于等于240g(包括电池)。
供电电源：供电电压小于等于9V，能连续正常稳定工作24h无需更换电池，具有欠压提示功能。
基本探测功能：能对达到或超过限定量的金属进行报警，不出现漏报警。
辐射磁感应强度：探测器发出的辐射磁场，其辐射磁感应强度在其表面任一点都小于等于13μT。
探测性能：符合GB12899-2018中规定的C级要求。
报警声音：距探测器0.8m处的最大报警声强大于等于82dB(A)。
自由跌落试验：跌落高度1m、6个面分别朝下，每面2次。
静电放电抗扰度：接触放电8kV、空气放电15kV试验后能自行恢复正常工作。
射频电磁场辐射抗扰度：扫频80MHz~1000MHz场强3V/m调频1kHz、调制深度80%试验后能自行恢复正常工作。
抗相互干扰性能：多台探测器相隔间距0.6m同时使用时，各探测器均能正常工作。
外壳防护等级：符合GB/T4208-2017中IP31。
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	警用催泪喷射器
	执行标准：GA884-2010公安单警装备-警用催泪喷射器。
结构：催泪喷射器由罐体、袋阀组件、催泪剂溶液、喷射组件和保护帽组件组成。
颜色：催泪喷射器主体颜色为黑色，其上印刷字样、警徽图案和喷嘴颜色为白色。
质量：催泪喷射器满罐质量为100g±5g。
尺寸：催泪喷射器高149mm±1mm，直径φ35mm±0.2mm。
催泪剂：催泪喷射器中的催泪剂为CS，其含量为3%~5%，灌液量为50mL±2mL。
喷射性能：催泪喷射器喷射为定向射流状，喷射距离大于等于3m，有效喷射时间大于等于4s，喷射速率大于等于7.0g/s。
高低温性能：催泪喷射器在-30℃~＋55℃范围内不解体、不泄漏、不爆裂。
跌落安全性：催泪喷射器经落高为1.2m跌落试验后，不解体、不泄漏、不爆裂。
保险安全性：催泪喷射器配有安全可靠的防止误喷的保险装置。
密封性能：催泪喷射器经振动、跌落试验后，置于0.5m深的水中，无泄漏。
	[image: C:/Users/DELL/AppData/Local/Temp/kaimatting/20201229132115/output_aiMatting_20201229132118.pngoutput_aiMatting_20201229132118]
	瓶
	
	

	盾牌
	结构：PC防暴盾牌的盾体采用3.5mm厚PC板制成，背面有握把和臂带。
外观：盾牌表面光滑，无可视的凹坑、凸起、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱胶及起皮等缺陷。盾牌外露金属结构件无锈蚀。
握把：防暴盾牌的握把便于握持、手感舒适、无毛刺、尖角等缺陷。
防护面积：不低于0.45㎡
盾牌宽度：不低于500mm
质量：不大于2.19kg。
握把连接强度：在握把与盾体之间施加500N的拉力，保持1min，握把不出现断裂、松动或脱落
臂带连接强度：臂带与盾体间均匀施加500N的拉力，保持1min，握把不出现断裂、松动或脱落
透光率：透光率不低于87.6%
耐冲击强度：盾牌的盾体可以承受147J动能的冲击，冲击后盾体受力点不能出现穿洞或在受力点半径50mm之外出现破裂。。
耐穿刺性能：盾牌的盾体可以承受147J动能的穿刺，穿刺后盾体受力点不应有大于6mm的穿洞或在受力点半径20mm之外出现破裂。
耐击打强度：击打线速度为18 m／s±0.3 m／s，击打能量为342J±13J，击打后盾体不应该破碎或出现大于50mm裂纹。
低温耐击打强度：防暴盾牌经低温处理（-30℃±2℃，4h）后，5in内进行耐击打强度试验，击打线速度为18 m／s±0.3 m／s，击打能量为342J±13J，击打后盾体不应该破碎或出现大于50mm裂纹。
高温耐击打强度：防暴盾牌经高温处理（55℃±2℃，4h）后，5in内进行耐击打强度试验，击打线速度为18 m／s±0.3 m／s，击打能量为342J±13J，击打后盾体不应该破碎或出现大于50mm裂纹。
执行标准：《GA 422-2008 防暴盾牌》
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	钢叉
	尺寸：工作长度≥2000mm，携行长度≤1300mm，握持部位直径：30mm ~ 35mm，叉头距离≥400mm
质量≤1.6kg
状态转换时间：携行状态与工作状态应能快速有效地转换，转换时间≤3s。
纵向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉杆轴向承受50ON的静拉力作用时，叉杆的连接部位、叉杆与叉头的连接部位及叉头部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸不大于20mm。
叉头横向抗拉能力：在叉头闭合状态下，沿叉头开启、闭合方向承受500N的静拉力作用时,叉头部件、叉头与叉杆连接部件等不应出现裂纹、断裂或拉脱，叉头横向开口尺寸应不大于20mm。
叉杆抗弯能力：叉杆的中间点承受500N的横向力作用时，叉杆不出现裂纹、断裂或拉脱。
操作可靠性：警用约束叉经过1000次开启、闭合循环后，应能正常使用。
执行标准：GA1145-2014《警用约束叉》
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	脚叉
	1、尺寸：工作长度≥2100mm，携行长度≤1300mm，握持部位直径: Φ30mm ~Φ35mm，叉头闭合缝隙≤3mm
2、质量：≤2.5kg
3、快速约束功能：通过触碰方式叉套被约束对象，当叉头触碰约束部位时，叉头应能迅速叉套并闭合;
4、自锁能力：警用约束叉叉头闭合后，叉头自内向外不能自由开启。
5、状态转换时间：携行状态与工作状态应能快速有效地转换，转换时间≤5s。
6、抗破坏能力：纵向抗拉能力≥500N，叉头横向抗拉能力≥500N，叉杆抗弯能力≥500N。
7、操作可靠性：警用约束叉经过1000次开启、闭合循环后，能正常使用。
9、执行标准：GA 1145-2014《警用约束叉》
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	甩棍
	执行标准：GA886-2010公安单警装备-伸缩警棍。
结构：伸缩警棍为三节锥面联结结构，由端盖、握把、中管、前管、球头等零部件组成。
尺寸：伸缩警棍收缩后长度200mm±5mm；伸展长度不小于530mm；握把直径Φ28mm±1mm。
颜色：伸缩警棍的端盖和握把套为黑色；球头、中管和前管为不锈钢抛光处理后的光亮银白本色。
质量：伸缩警棍质量小于等于350g。
锁合性能：加力伸展的伸缩警棍在承受具有1.96J的落锤的轴向冲击时，能保持完全伸展的锁合状态。
缩回性能：全伸展且已锁合的伸缩警棍在承受具有19.6J的落锤的轴向冲击时，能完全缩回。
伸缩可靠性：伸缩循环3000次后，伸缩警棍能正常使用。
耐腐蚀性能：经8h盐雾试验，其耐腐蚀等级不低于9级。
抗拉强度：加拉力至1000N后，伸缩警棍能正常使用。
抗弯性能：加力伸展的伸缩警棍悬挂重物10kg后，能正常使用抗击打性能：击打1000次后，伸缩警棍能正常使用。
温度适应性：握把套在-35℃~+55℃范围内无粘化、变形或龟裂。
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