	贵州医科大学第三附属医院新综合大楼消防设施维修清单（附件1）

	序号
	设施名称
	型号
	

	1
	火灾报警系统主机
	JB-QTL-TX3016A
	

	2
	主机电源盘
	TD0808
	

	3
	广播主机
	TG3000/5000w
	

	4
	消防电话主机
	TN3000
	

	5
	消防电话分机
	
	

	6
	图形显示装置
	TX3820T
	

	7
	气体灭火系统控制器
	TX3042C
	

	8
	消防设备电源状态监控器
	TP3000P
	

	9
	电气火灾监控设备
	TE3004
	

	10
	余压监控器
	TF3000B
	

	11
	液位控制箱
	ZWP-TY-A1
	

	12
	防火门监控器
	TM3500
	

	13
	电动闭门器
	GA93-4PIII(3312)
	

	14
	门磁开关
	TN3611A
	

	15
	感烟探测器
	JTY-GM-TX3100C
	

	16
	手动报警按钮
	J-SJP-M-TX3140
	

	17
	消火栓按钮
	TX3152
	

	18
	声光报警器
	TX3301A
	

	19
	广播扬声器
	
	

	20
	广播模块
	
	

	21
	输出模块
	TX3214B
	

	22
	输入模块
	
	

	23
	输入输出模块
	TX3212-DZ
	

	24
	37KW消火栓泵
	XBD5.0/50G-DLL
	

	25
	15KW喷淋泵
	XBD12.0/40G-DLL
	

	26
	30KW消防水炮泵
	XBD10.0/20G-DLL
	

	27
	37KW室外消火栓泵
	XBD5.0/50G-DLL
	

	28
	消防水炮
	DA-XQK-A
	

	29
	七氟丙烷灭火装置
	GQQ70/2.5-MA
	

	30
	湿式报警阀
	ZSFZ150
	

	31
	气压罐
	XF-1000
	

	32
	4KW稳压泵
	XBD6.0/1.8W-RTL
	

	33
	6.5/13kw送风机
	HTFC-II-25
	

	34
	22kw排烟风机
	HTFC-II-33
	

	35
	应急照明控制器
	无
	

	36
	集中型应急照明灯具
	无
	

	37
	集中型疏散指示标志
	无
	

	38
	自带蓄电池应急照明灯具
	DJ-ZFZD-E2W-2kg/FJ-ZFZD-E3WX
	

	39
	自带蓄电池疏散指示标志
	AS-BLZD-I1LROE2W
	

	40
	室内消火栓箱
	
	

	41
	消火栓栓头
	SN65
	

	42
	消防水带
	10-65-25
	

	43
	消防水枪
	
	

	44
	消防卷盘
	JPS0.8/19/20B
	

	45
	室外消火栓
	SS150/80-1.6
	

	46
	水泵接合器
	SQD150-1.6
	

	47
	双扇甲级防火门
	GFM-1824-dk5 A1.50(甲级）-2     
	

	48
	字母甲级防火门
	GFM-1624-dk5A1.50(甲级-子母式
	

	49
	单扇甲级防火门
	GFM-1124-dk5A1.50(甲级）-1
	

	50
	双扇乙级防火门
	GFM-2224-d5A1.00(乙级）-2
	

	51
	子母乙级防火门
	GFM-1624-d5a1.00(乙级）-子母式
	

	52
	单扇乙级防火门
	GFM-1124-dk5A1.00(乙级）-1
	

	53
	双扇丙级防火门
	GFM-2124-DK5A0.50(丙级）-2
	

	54
	单扇丙级防火门
	GFM-1124-DK5A0.50(丙级）-1
	

	55
	气体灭火系统
	[bookmark: _GoBack]七氟丙烷
	



	平桥院区

	系统
	设备厂家型号
	
数量
	备注

	火灾自动报警
	消防主机（厂家JB-QT-GST5000海湾)
	1
	

	消防供水系统
	室内消火栓水泵（与室外共用，37KW)
	2
	

	
	室外消火栓水泵
	
	

	
	喷淋泵(37KW）
	2
	

	
	控制柜
	2
	

	
	消防水池
	1
	

	
	消防水箱
	1
	

	
	水泵接合器
	2
	

	
	报警阀组（ZSFZ150)
	2
	

	
	稳压泵（1.5KW）
	2
	

	
	稳压罐（400）
	1
	

	
	控制柜
	1
	

	消火栓系统
	室内消火栓
	64
	

	
	室外消火
	2
	

	防排烟
系统
	风机
	12
	

	
	气体主机
	
	

	气体灭火系统
	七氟丙烷灭火装置
	2
	

	防火门
	防火门
	60
	

	卷帘门
	卷帘门
	3
	

	火灾应急照明和
疏散指示灯具
	应急灯
	65
	

	
	疏散指示标志
	69
	

	沙坝院区行政楼

	系统
	设备厂家型号
	
数量
	备注

	火灾自动报警
	消防主机（厂家泰和安JB-QTL-TX3016A)
	1
	

	消防供水系统
	室内消火栓水泵(与室外共用55KW)
	2
	

	
	室外消火栓水泵
	
	

	
	喷淋泵(55KW)
	2
	

	
	控制柜
	2
	

	
	消防水池(465立方）
	1
	

	
	高位水箱（20立方）
	1
	

	
	水泵接合器
	4
	

	
	报警阀组（ZSFZ150)
	2
	

	
	室内栓稳压泵
	2
	

	
	喷淋稳压泵
	2
	

	
	稳压罐（800）
	2
	

	
	控制柜
	2
	

	消火栓系统
	室内消火栓
	56
	

	
	室外消火
	4
	

	防排烟
系统
	风机
	5
	

	
	气体主机（泰和安JB-QBL-TX3045)
	1
	

	气体灭火系统
	七氟丙烷灭火装置(78千克1个。
46.6千克4个。52.7千克3个。)
	8
	4个欠压

	防火门
	防火门
	100
	

	卷帘门
	卷帘门
	1
	

	火灾应急照明和
疏散指示灯具
	应急灯
	126
	

	
	疏散指示标志
	130
	

	沙坝院区康复楼

	系统
	设备厂家型号
	
数量
	备注

	火灾自动报警
	消防主机（厂家久远JB-TBZL-JF998)
	1
	

	消防供水系统
	室内消火栓水泵
	
	

	
	室外消火栓水泵
	
	

	
	喷淋泵(与室内栓共用16KW)
	2
	

	
	控制柜
	1
	

	
	消防水池(70立方）
	1
	

	
	消防水箱（12立方）
	1
	

	
	水泵接合器
	2
	

	
	报警阀组（ZSFZ100)
	2
	

	消火栓系统
	康复室内消火栓
	30
	

	
	体检中心室内栓（DN50)
	12
	

	
	室外消火栓
	5
	

	气体灭火系统
	气体主机（北京防威FW19131）
	1
	

	
	七氟丙烷灭火装置(70千克)
	4
	

	防火门
	防火门
	15
	

	火灾应急照明和
疏散指示灯具
	应急灯(含体检科）
	86
	

	
	疏散指示标志（含体检科）
	90
	



